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اقدامات پیش از عملیات حفاری :
· مجوز حفاری در تاریخ ........................ از شهرداری منطقه ................................ اخذ شد .
· هماهنگی با ادارات برق                      گاز                           مخابرات                    راهنمائی رانندگی                     حسب مورد انجام گردید .
اجرای پروفیل حسب نظر کمیسیون تحویل زمین : بلامانع است               انجام پذیر نیست 
علت عدم تائید :
· صورت جلسه ایمنی کارگاه و تفهیم رعایت موارد ایمنی به پیمانکار : تنظیم شد               شماره صورت جلسه :         /        /       
· درخواست مصالح پروفیل در تاریخ .................. تهیه و جهت دریافت مصالح ، تحویل پیمانکار شد. 

انجام عملیات حفاری :
نصب تابلو و علائم هشدار دهنده ایمنی 
جنس پوشش مسیر لوله :                 خاکی                آسفالت                           موزائیک                    بلوک فرش  
آماده سازی مسیر و پیاده کردن خط پروژه 
روش حفاری تا عمق مورد نظر :       دستی                                مکانیکی 
ریختن و پخش خاک سرندی به ضخامت ده سانتیمتر همراه با آبپاشی ، کوبیدن و تسطیح کف ترانشه
استقرار و رگلاژ لوله ها ، نصب اتصالات و شیر آلات درون ترانشه           ( در حین عملیات لوله گذاری لازم است تا به اندازه ضخامت مانشون در زیر مانشون خاکبرداری گردد تا زیر لوله فضای خالی ایجاد نشود) 
حفاظت کامل لوله ها به منظور جلوگیری از ورود هر گونه مواد خارجی 
اجرای پشت بند در محل ، سه راهی و سایر محل های لازم 
خاکریزی اطراف و روی لوله درون ترانشه تا سی سانتیمتر روی لوله با خاک سرندی 
تست هیدرولیکی خط لوله اجرا شده مستند به ارائه فرم تست
         فشار هیدرولیکی تست                            مدت زمان تست 
پر کردن ترانشه تا سطح زمین با :   خاک محل                     خاک قرضه مناسب به ضخامت    
آب پاشی و کوبیدن لایه های خاک با تراکم حداقل 85 جهت پرسازی ترانشه
شستشوی خط لوله اجرا شده مستند به ارائه برگ شستشو
تهیه کروکی از بیلت از پروفیل اجرا شده

 تذکر:کلیه مراحل اجرائی طبق چک لیست فوق توسط پیمانکار انجام و به تائید دستگاه نظارت می رسد و اجرای هر مرحله منوط به تائید مرحله قبلی و اخذ مجوز از دستگاه نظارت خواهد بود .   
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